*ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ*

*ЛИЦЕЙ № 265*

*КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА*

*«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»*

*Уполномоченный по ОТ ДИРЕКТОР ГБОУ ЛИЦЕЙ № 265*

*\_\_\_\_\_\_\_\_/C.В.Кулабухов/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.В.Михайлова/*

*28 августа 2017 года «\_\_\_\_\_\_» августа 2017*

**ИНСТРУКЦИЯ**

по охране труда

по пожарной безопасности в учреждении

ИОТ-001-2017

**ИНСТРУКЦИЯ**

по охране труда по пожарной безопасности в учреждении

ИОТ-001-2017

1. **Общие требования пожарной безопасности**
2. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья, сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
3. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
4. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
5. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
6. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
7. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов в новую складку.
8. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
9. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
10. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения в пожаробезопасное состояние.
11. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
12. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
13. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.
14. **Запрещается:**
15. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
16. Курить в помещениях учреждения.
17. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
18. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
19. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
20. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
21. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестных клеток.
22. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
23. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
24. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).
25. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещении людей, а также без письменного приказа руководителя.
26. Проводить уборку помещения с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также проводить отогревание замерзших труб паяльными и другими лампами и другими способами с применением открытого огня.
27. **Действия при возникновении пожара:**
28. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01.
29. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
30. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
31. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
32. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
33. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
34. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Ответственный за противопожарное

 состояние здания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В.Боровикова/