***ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ***

***ЛИЦЕЙ № 265***

***КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА***

***«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»***

***Уполномоченный по ОТ ДИРЕКТОР ГБОУ ЛИЦЕЙ № 265***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В.Кулабухов / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В.Михайлова/***

***23 августа 2017 года 24 августа 2017 года***

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда**

**для слесаря-сантехника**

**ИОТ - 042 – 2017**

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для слесаря-сантехника

ИОТ-042-2017

**1. Общие требования безопасности**  
1.1. К самостоятельной работе слесарем-сантехником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  
  
1.2. Слесарь-сантехник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режима труда и отдыха.  
  
1.3. При работе слесарем-сантехником возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:  
  
- травмы при работе неисправным инструментом и оборудованием;  
  
- отравление газом при работе в колодцах без средств защиты органов дыхания;  
  
- поражение электрическим током при использовании неисправного электроинструмента и при работе без средств защиты.  
  
1.4. При работе слесарем-сантехником должна использоваться следующая спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты: костюм брезентовый, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные, перчатки резиновые, противогаз шланговый, зимой дополнительно - куртка и брюки на утепляющей прокладке.  
  
1.5. При работе слесарем-сантехником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.  
  
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности инструмента, оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.  
  
1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.  
  
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.  
  
**2. Требования безопасности перед началом работы**  
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой работой.  
  
2.2. Подготовить к работе необходимый инструмент, приспособления, оборудование, проверить их исправность.  
  
**3. Требования безопасности во время работы**  
3.1. Работу выполнять только исправным инструментом и приспособлениями. Не использовать напильники и другой инструмент без ручек.  
  
3.2. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Разводные и газовые ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.  
  
3.3. Отвертки следует применять по размеру, соответствующему ширине шлица винта.  
  
3.4. При разборке и сборке запорной арматуры, секций батарей отопления и других работах следует применять соответствующий инструмент и приспособления, запрещается применять подручные средства.  
  
3.5. При нарезании резьбы на трубах, сгонах и пр. надежно зажимать обрабатываемую деталь в тисках.  
  
3.6. Во избежание травмирования рук при запиливании труб ножовкой использовать направитель для опоры полотна инструмента.  
  
3.7. При работе с использованием электроинструмента руководствоваться "Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов".  
  
3.8. При работе в колодцах для защиты органов дыхания от отравления газом использовать шланговый противогаз с обязательной подстраховкой помощником.  
  
3.9. Во избежание пожара не применять для отогревания замерзшей воды в трубах в зимнее время открытый огонь, использовать для этих целей горячую воду.  
  
**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**  
4.1. При выходе из строя рабочего инструмента, приспособлений или их по ломке прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.  
  
4.2.   При   получении   травмы   оказать   первую   помощь пострадавшему, сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  
  
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  
  
**5. Требования безопасности по окончании работы**  
5.1. Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение рабочий инструмент и приспособления.  
  
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора

по административно-хозяйственной работе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А.Виноградова /