***ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ***

***ЛИЦЕЙ № 265***

***КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА***

***«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»***

***Уполномоченный по ОТ ДИРЕКТОР ГБОУ ЛИЦЕЙ № 265***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В.Кулабухов / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В.Михайлова/***

***23 августа 2017 года 24 августа 2017 года***

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда**

**при работе с тканью**

**ИОТ - 031 – 2017**

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с тканью

ИОТ-031-2017

**I.​Общие требования безопасности** .

1.1.​ К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе с тканью под руководством учителя допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.​ Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.​ При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих опасных факторов:

-​ уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка;

-​ травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;

-​ поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине.

1.4.​ При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. При работе на электрической швейной машине используется диэлектрический коврик.

1.5.​ В помещении для работы с тканью должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6.​ Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы с тканью должен быть огнетушитель.

1.7.​ При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения.

1.8.​ В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.​ Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

**II.​ Требования безопасности перед началом работы.**

2.1.​ Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

2.2.​ Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

2.3.​ Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

2.4.​ Убедиться в наличии и исправности защитного заземления корпуса электрической швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу около машины.

**III.​ Требования безопасности во время работы.**

3.1.​ Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.

3.2.​ Не пользоваться при работе ржавыми иголками или булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.

3.3.​ Шить иголками только с наперстком.

3.4.​ Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

3.5.​ Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.

3.6.​ Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.

3.7.​ Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.

3.8.​ Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.

3.9.​ Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

**IV.​ Требования безопасности в аварийных случаях.**

4.1.​ При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины и сообщить об этом учителю. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2.​ В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убирать в урну.

4.3.​ При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

4.4.​ При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

**V.​ Требования безопасности по окончании работы.**

5.1. Отключить электрическую швейную машинку от сети.

5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место.

5.3. Провести влажную уборку и проветривание помещения.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий учебной мастерской

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Чернавина О.Б./

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по

учебно-воспитательной работе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В.Боровикова/