***ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ***

***ЛИЦЕЙ № 265***

***КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА***

***«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»***

***Уполномоченный по ОТ ДИРЕКТОР ГБОУ ЛИЦЕЙ № 265***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В.Кулабухов / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В.Михайлова/***

***23 августа 2017 года 24 августа 2017 года***

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда**

**при мытье окон и светильников**

**ИОТ - 046 – 2017**

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при мытье окон и светильников

ИОТ-046-2017

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Работа по мытью окон и светильников относится к работе повышенной опасности. Для выполнения этой работы должен быть выдан наряд-допуск. Рабочие должны пройти медицинское обследование на получение допуска к работе на высоте и специальное обучение.

2. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение производственной дисциплины.

3. На рабочем месте необходимо выполнять правила внутреннего распорядка, запрещено курение и распитие спиртных напитков.

4.При работе по мытью окон и светильников возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

-аллергические реакции при использовании моющих и дезинфицирующих средств;

-поражение электрическим током при неисправности электропроводки.

4. О каждом несчастном случае необходимо сообщить директору школы и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.

5. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: халат х/б, перчатки резиновые.

6. Строго выполнять требования по санэпидрежиму.

7. Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной работе.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

1. Правильно надеть спецодежду: не закалывать одежду булавками, не держать в карманах стеклянных или других бьющихся предметов.

2. Проверить наличие и исправность:

• уборочного инвентаря (ведра, швабры, моющие средства);

• состояние столов, стремянок, лестниц, подмостей.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

1. Работу выполнять в спецодежде.

2. Правильно по инструкции пользоваться дезинфицирующими и моющими средствами.

3. Пользоваться устойчивой мебелью и оборудованием.

4. Перед мытьем окон, плафонов проверить прочность крепления стекол и рам.

5. При мытье окон рабочие снабжаются страховочным поясом с веревкой. По-яс застегивается вокруг талии, к имеющейся на поясе петле привязывается страховочная веревка, другой конец веревки закрепляют за прочные конструкции здания.

Запрещается:

• привязываться за перила, трубы центрального отопления;

• использовать при мытье окон случайные предметы (ящики, бочки, приставные лестницы), необходимо устанавливать подмости.

6. Протирка светильников и электрической арматуры производится со стремянок, электрическая сеть должна быть обесточена.

7. При использовании горячей воды нужно быть внимательным во избежание ожогов.

8. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать от работы других.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

1.В случае, если разбилось стекло или светильник не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

2.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

3.При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

**5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

1. Привести в порядок инвентарь, посуду и убрать в отведенное для них место.

2. Снять спецодежду, вымыть руки и лицо.

3. Погасить свет, выключить из сети все электроприборы.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора

по административно-хозяйственной работе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А.Виноградова/